Reštartovanie Senzora Glunovo:

* Po skončení relácie merania senzora
* Vycvaknite vysielač zo základne senzora
* Počkajte 10 minút
* Zacvaknite vysielač do základne senzora
* Otvorte aplikáciu Glunovo a kliknite na „ začať novú reláciu“ alebo v nastaveniach na „spustiť senzor“
* Zadajte ID senzora a to S12345678
* Potrvďte „START CGM“
* Počkajte kým sa CGM nezahreje „ 190 Minút“
* Po zahriati vykonajte kalibráciu
* Upozorňujeme, že po reštartovaní senzora môžu byť vyššie odchýlky meraní.